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龙岩市水利局关于印发九龙江（龙岩段）、汀江、
旧县河、黄潭河流域水量分配方案的通知

各县（市、区）人民政府，市发改委：
经市政府同意，现将《龙岩市九龙江（龙岩段）、汀江、旧县河、黄潭河流域水量分配方案》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：龙岩市九龙江（龙岩段）、汀江、旧县河、黄潭河流域水量分配方案

	 龙岩市水利局
	2021年12月27日




  抄送：福建省水利厅。
  龙岩市水利局                         2021年12月27日印发























附件

龙岩市九龙江（龙岩段）、汀江、旧县河、
黄潭河流域水量分配方案

为合理配置水资源，把水资源作为最大的刚性约束，以水而定、量水而行，维系流域良好生态环境，促进水资源可持续利用，保障区域高质量发展用水需求，依据《中华人民共和国水法》等相关文件，制订本方案。
一、流域概况
九龙江（龙岩段）支流雁石溪和万安溪在新罗区苏坂镇境内汇合后，始称九龙江北溪，在我市境内的集水面积为5571平方公里，流域涉及新罗区、永定区、上杭县、连城县、漳平市五个县（市、区）。
 汀江流域是我市最主要的水系之一，在永定区峰市乡出境流入广东省，至大埔县三河坝与梅江汇合后称韩江，在我市境内的集水面积为9666平方公里，流域涉及新罗区、永定区、上杭县、长汀县、武平县、连城县六个县（市、区）。
旧县河为汀江中游左岸的一条主要支流，发源于连城县，流经连城县、上杭县，于上杭县临城镇九洲村汇入汀江干流，流域面积1698平方公里。
黄潭河为汀江的一条支流，发源于上杭县，流经新罗区、上杭县和永定区，于永定县洪山乡河口村汇入汀江，流域面积1220平方公里。
二、分配原则 
（一）节水优先、保护生态 
（二）公平公正、科学合理 
（三）优化配置、持续利用 
（四）因地制宜、统筹兼顾 
三、分配意见 
本次流域水量分配方案为各流域2030年水平年河道外地表水可分配水量及各县（市、区）水量分配份额。
（1） 九龙江（龙岩段）流域多年平均地表水分配水量为7.08亿m3，其中新罗区3.80亿m3、漳平市2.96亿m3、永定区0.05亿m3、上杭县0.11亿m3、连城县0.16亿m3。  
（2） 汀江流域多年平均地表水分配水量为13.09亿m3，其中新罗区0.22亿m3，永定区3.09亿m3，上杭县2.95亿m3，武平县2.98亿m3，长汀县2.55亿m3，连城县1.30亿m3。
（3） 旧县河流域多年平均地表水分配水量为2.02亿m3，其中上杭县0.72亿m3、连城县1.30亿m3。
（四）黄潭河流域多年平均地表水分配水量为1.64亿m3，其中新罗区0.22亿m3、永定区0.24亿m3、上杭县1.18亿m3。
 各流域分配给各县（市、区）水量表     单位：亿立方米
	县（市、区）
	2030年多年平均地表水分配水量

	
	汀江
	九龙江

	
	全流域
	旧县河
	黄潭河
	

	新罗区
	0.22
	/
	0.22
	3.80

	永定区
	3.09
	/
	0.24
	0.05

	上杭县
	2.95
	0.72
	1.18
	0.11

	武平县
	2.98
	/
	/
	/

	长汀县
	2.55
	/
	/
	/

	连城县
	1.30
	1.30
	/
	0.16

	漳平市
	/
	/
	/
	2.96

	合计
	13.09
	2.02
	1.64
	7.08


备注：汀江全流域水量分配由省水利厅编制，本次直接采用。
三、主要控制断面指标 
（一）主要控制断面。漳平水文站作为九龙江流域水量分配主要控制断面，生态基流为23.5立方米每秒；上杭水文站作为汀江流域水量分配主要控制断面，生态基流为21.6立方米每秒；坝上电站水库作为旧县河流域水量分配主要控制断面，生态基流为3.72立方米每秒；黄潭峡电站水库作为黄潭河流域水量分配主要控制断面，生态基流为2.42立方米每秒。
（二）下泄水量控制指标。多年平均及不同来水频率下各主要断面下泄水量控制指标见下表。
 各流域主要断面下泄水量控制指标     单位：亿立方米
	流域
	控制断面
	年下泄水量（亿m³）

	
	
	多年平均
	P=50%
	P=75%
	P=90%

	九龙江
	漳平水文站
	44.0
	43.5
	34.8
	30.1

	汀江
	上杭水文站
	53.6
	52.2
	42.9
	34.9

	旧县河
	坝上电站水库
	10.25
	10.19
	8.1
	7.23

	黄潭河
	黄潭峡电站水库
	7.9
	7.7
	6.6
	5.4
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